# ISP1 Office interface aanpassen

Log lokaal in op de FortiGate en ga naar de static VDOM . (Linkerbovenhoek onder FortiGate)  
Onder Network -> Interfaces, dubbelklik op de ISP1 interface en pas het IP aan.  
Ga hierna naar static routes en pas de gateway aan voor ISP1.  
Log daarna aan op de FortiManager in de FGT\_SPOKES ADOM en bekijk de out of sync devices.  
Rechterbovenhoek naast de login naam.  
Duid de gewenste firewall aan en kies voor retrieve. (Vergeet de ADOM niet te locken hiervoor)  
Door deze actie zullen de policy packages voor dit device opnieuw gedeployed moeten worden. (re-install – policy)  
  






